2013年度淮河片水资源公报

综  述

淮河片包括淮河流域和山东半岛沿海诸河，总面积约33万km2。其中淮河流域面积约27万km2，地跨湖北、河南、安徽、江苏、山东五省40个市；山东半岛面积约6万km2，全部在山东省境内，范围涉及10个市。在本公报水资源分析计算中，采用全国水资源综合规划确定的分区和面积，淮河流域分为淮河上游（王家坝以上）、淮河中游（王家坝至洪泽湖出口）、淮河下游（洪泽湖出口以下）、沂沭泗河四个水资源二级区；山东半岛单为一个水资源二级区，淮河片水资源分区见图1。

2013年淮河片年平均降水量709mm，折合降水总量2340亿m3，比常年2767亿m3（多年平均，下同）偏少15.4%。其中，淮河流域年平均降水量716mm，折合降水总量1926亿m3，比常年2353亿m3偏少18.1%；山东半岛年平均降水量677mm，折合降水总量414亿m3，比常年偏少0.2%。

2013年淮河片地表水资源量452亿m3，较常年677亿m3偏少33.3%。其中，淮河流域380亿m3，较常年595亿m3偏少36.2%；山东半岛72亿m3，较常年82亿m3偏少12.4%。

2013年淮河片地下水资源量为346亿m3，较常年397亿m3偏少12.9%。其中，淮河流域地下水资源量为286亿m3，较常年338亿m3偏少15.4%；山东半岛地下水资源量为60亿m3，较常年59亿m3增大1.6%。

2013年淮河片水资源总量671亿m3，较常年911亿m3偏少26.7%。其中，淮河流域569亿m3，较常年794亿m3偏少28.8%；山东半岛102亿m3，较常年117亿m3偏少13.0%。淮河片入海水量248.2亿m3，入江水量2.12亿m3。

对淮河片321座大中型水库（含洪泽湖等大型湖泊）统计，2013年末蓄水总量144.7亿m3，比上年末减少23.6亿m3。其中，大型水库57座，年末蓄水总量121.4亿m3，与上年末减少20.2亿m3。淮河流域大中型水库216座（含洪泽湖等大型湖泊），年末蓄水总量122.5亿m3，比上年末减少19.7亿m3。其中，大型水库42座，年末蓄水总量107.7亿m3，比上年减少17.9亿m3。山东半岛大中型水库105座，年末蓄水总量22.2亿m3，比上年末减少3.9亿m3。其中，大型水库15座，年末蓄水总量13.7亿m3，比上年末减少2.3亿m3。

2013年淮河片各类供水工程总供水量640.3亿m3，比上年减少1.1％。其中地表水源供水458.4亿m3，占总供水量的71.6％；地下水源供水176.2亿m3，占27.5％；其它水源供水5.7亿m3，占0.9％。在地表水源供水量中，跨流域调水129.4亿m3，占地表水源供水量的28.2％。2013年淮河流域各类供水工程总供水量569.8亿m3，比上年减少1.3%。其中地表水源供水418.4亿m3，占总供水量的73.4％；地下水源供水147.4亿m3，占25.9％；其它水源供水3.9亿m3，占0.7％。跨流域调水113.6亿m3，占地表水源供水量的27.2％。2013年山东半岛各类供水工程总供水量70.5亿m3，比上年减少0.1％。其中地表水源供水40.0亿m3，占总供水量的56.7％；地下水源供水28.7亿m3，占40.8％；其它水源供水1.8亿m3，占2.5％。跨流域调水15.8亿m3，占地表水源供水量的39.5％。

2013年淮河片总用水量为640.3亿m3，比上年减少1.1％。在用水构成中，农田灌溉用水占总用水量的61.9％；林牧渔畜用水占7.6％；工业用水占16.3％；城镇公共用水占2.6％；居民生活用水占10.0％；生态环境用水占1.6％。2013年淮河流域总用水量为569.8亿m3，比上年减少1.3%。其中农田灌溉用水占总用水量的63.9％；林牧渔畜用水占7.4％；工业用水占16.0％；城镇公共用水占2.1％；居民生活用水占9.3％；生态环境用水占1.3％。2013年山东半岛总用水量70.5亿m3，比上年减少0.1％。其中农田灌溉用水量占总用水量的45.4％；林牧渔畜用水占9.7％；工业用水占18.7％；城镇公共用水占5.8％；居民生活用水占16.2％；生态环境用水占4.2％。

2013年淮河片实测211个城镇入河排污口，入河污水排放总量为64.82亿t，主要污染物质COD和氨氮入河排放总量分别为50.76万t和4.59万t。其中，淮河流域175个城镇入河污水排放总量为51.73亿t，主要污染物质COD和氨氮入河排放总量分别为43.22万t和4.13万t；山东半岛36个城镇151个入河排污口，入河污水排放量为13.09亿t，COD入河排放量为7.54万t，氨氮入河排放量为0.46万t。
2013年淮河片全年期水质评价河长26107km，其中，Ⅰ类水河长109km，占0.4%；Ⅱ类水河长2151km，占8.3％；Ⅲ类水河长7818km，占29.9％；Ⅳ类水河长6819km，占26.1％；Ⅴ类水河长2586km，占9.9％；劣Ⅴ类水河长6625km，占25.4％。淮河流域全年期评价河长22396km，其中，Ⅰ类水河长66km，占0.3%；Ⅱ类水河长1846km，占8.2％；Ⅲ类水河长6778km，占30.4％；Ⅳ类水河长6259km，占27.9％；Ⅴ类水河长2468km，占11.0％；劣Ⅴ类水河长4978km，占22.2％。山东半岛全年期水质评价河长3711km，其中，Ⅰ类水河长43km，占1.1%；Ⅱ类水河长305km，占8.2％，Ⅲ类水河长1039km，占28.0％，Ⅳ类水河长559km，占15.1％，Ⅴ类水河长119km，占3.2％，劣Ⅴ类水河长1647km，占44.4％。

2013年淮河片394个国家重要江河湖泊水功能区中，纳入水质达标评价（高锰酸盐指数和氨氮两项指标）的348个水功能区，有190个水功能区水质达标，占54.6%；评价河长11339km，达标河长6126km，占54.0%；评价湖泊面积6032km2，达标面积4800km2，占79.6%；评价水库蓄水量47亿m3，达标蓄水量45亿m3，占95.8%。

2013年淮河片万元工业增加值（当年价，下同）取用水量为 26.1m3，比2012年减少1.6m3。其中，淮河流域万元工业增加值取用水量36.3m3，比上年减少2.1m3；山东半岛万元工业增加值取用水量8.9m3，比上年减少0.3m3。

一、水资源量

（一）降水量

2013年淮河片年降水量变幅为200～1800mm，其中，淮河流域大部分地区年降水量在600～1000mm，平顶山市、周口市、商丘市、济宁市一线的以北地区小于600mm；大于1200mm的高值区在梅山水库上游和佛子岭水库、磨子潭水库、响洪甸水库周边及其上游地区，小于400mm的低值区在郑州市和开封市周边及其沿黄地区。

2013年山东半岛年降水量在400～1000mm，大部分地区年降水量在500～800mm；潍坊市周边地区小于500 mm，烟台市、莱州市一线的沿海地区在800mm～1000mm。

2013年淮河片年平均降水量709mm，折合降水总量2340亿m3，比常年（多年平均，下同）偏少15.4%，比上年减少3.2%。其中淮河流域年平均降水量716 mm，折合降水总量1926亿m3，比常年偏少18.1%，比上年减少4.3%。淮河流域中，湖北省年平均降水量742mm，比常年偏少32.0%；河南省年平均降水量635m，比常年偏少24.6%；安徽省年平均降水量811mm，比常年偏少14.0%；江苏省年平均降水量764mm，比常年偏少19.2%；山东省年平均降水量669mm，比常年偏少10.4%。山东半岛年平均降水量677mm，折合降水总量414亿m3，与常年偏少0.2%，比上年增大2.7%。
淮河片各分区2013年年平均降水量与2012年及常年比较见图2；2013年年降水量等值线图见图3。
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图2   降水量年际变化
（二）地表水资源量

地表水资源量是指河流、湖泊等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。2013年淮河片天然年径流深137mm，年径流量452亿m3，较常年偏少33.3%，比上年减少13.7%。其中淮河流域天然年径流深141mm，年径流量380亿m3，较常年偏少36.2%，较上年减少16.1%。山东半岛天然年径流深118mm，年径流量72亿m3，较常年偏少12.4%，较上年增大2.4%。从各分区年径流深分布看，淮河上游年径流深100mm为最小，淮河下游区165mm为最大。

淮河片各分区2013年地表水资源量与2012年及常年比较见图4。
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图4   地表水资源量年际变化

（三）地下水资源量

地下水资源量是指由降水和地表水体入渗补给地下含水层的动态水量。山丘区地下水资源量一般采用排泄量法计算，包括河川基流量、山前侧向流出量、山前泉水溢涌水量、河谷地带潜水蒸发量和地下水开采净消耗量；平原区地下水资源量采用补给量法计算，包括降水入渗补给、地表水体入渗补给和山前侧向流入量。在确定某区域地下水资源量时，需扣除山丘区和平原区之间的重复计算量。

2013年淮河片地下水资源量为346亿m3，较常年偏少12.9%，较上年减少2.1%，其中平原区浅层地下水资源量248亿m3。淮河流域地下水资源量为286亿m3，较常年偏少15.4%，较上年减少3.1%，其中平原区浅层地下水资源量223m3。山东半岛地下水资源量为60亿m3，较常年增大1.6%，较上年增大3.2%，其中平原区浅层地下水资源量25亿m3。

淮河片各分区2013年地下水资源量与2012年及常年比较见图5。
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图5   地下水资源量年际变化
（四）水资源总量

水资源总量是指当地由降水形成的地表、地下产水总量（不包括区外来水量），即地表径流量与降水入渗补给量之和。

2013年淮河片水资源总量为671亿m3，较常年偏少26.7%，较上年减少10.0%，产水系数0.29，产水模数20.3万m3/km2。淮河流域水资源总量为569亿m3，较常年偏少28.8%，较上年减少12.3%，产水系数0.30，产水模数21.2万m3/km2。山东半岛水资源总量为102亿m3，较常年偏少13.0%，较上年增大5.4%，产水系数0.25，产水模数16.7万m3/km2。

淮河流域各省、山东半岛和淮河片2013年水资源量情况见表1。

表1     2013年淮河片水资源量              单位：亿m3

	分  区
	降水量
	地表水

资源量
	地下水

资源量
	地下与地表水资源不重复量
	水资源

总量

	
	
	
	
	
	

	淮河流域
	1926.24
	379.62
	285.74
	189.84
	569.46

	其中：湖北省
	10.39 
	1.93
	0.61 
	0
	1.93

	河南省
	548.89
	70.58
	86.62
	56.94
	127.52

	     安徽省
	540.63
	131.40 
	73.54 
	45.87
	177.27

	     江苏省
	484.69
	108.69
	65.59
	55.59
	164.28

	     山东省
	341.64
	67.02
	59.38
	31.44
	98.46

	山东半岛
	413.52
	71.93
	59.84
	29.85
	101.78

	淮 河 片
	2339.76
	451.55
	345.58
	219.69
	671.24 


（五）入海、入江及引江、引黄水量

   2013年淮河片入海入江总水量250.3亿m3，比上年减少24.7%，其中入海水量248.2亿m3，比上年减少18.3%。入江水量2.12亿m3，比上年减少92.6％。淮河流域入海入江水量186.0亿m3，比上年减少29.3％，其中入海水量183.9亿m3，比上年减少21.6％。山东半岛入海水量64.3亿m3，比上年减少7.1％。

2013年淮河片跨流域调入（引江、引黄）水量129.4亿m3，比上年减少6.1亿m3，其中引江89.0亿m3，引黄40.4亿m3。淮河流域从长江引水89.0亿m3，较上年减少2.4亿m3；从黄河引水24.6亿m3，比上年减少3.8亿m3。淮河流域引黄水量中，河南省引黄11.9亿m3，比上年减少3.2亿m3，山东省引黄12.7亿m3，较上年减少0.5亿m3。山东半岛从黄河引水量15.8亿m3，较上年增加0.1亿m3。

二、蓄水动态

（一）大中型水库（湖泊）蓄水动态

对淮河流域38座大型水库（不包括洪泽湖、骆马湖、南四湖）和174座中型水库统计分析，2013年末蓄水总量为63.3亿m3，比上年末减少12.1亿m3，比多年末偏少13.7亿m3。其中大型水库当年末蓄水总量48.4亿m3，比上年末减少10.3亿m3；中型水库年末蓄水总量14.9亿m3，比上年末减少1.8亿m3。洪泽湖年末蓄水量38.3亿m3，比上年末减少4.7亿m3；骆马湖年末蓄水量8.8亿m3，比上年末减少0.3亿m3；南四湖上级湖年末蓄水量7.3亿m3，比上年末减少2.4亿m3，南四湖下级湖年末蓄水量4.9亿m3，比上年末减少0.2亿m3。

对山东半岛15座大型水库和90座中型水库统计分析，2013年末蓄水总量为22.2亿m3，比上年末减少3.9亿m3，比多年末偏多1.4亿m3。其中大型水库当年末蓄水总量13.7亿m3，比上年末减少2.3亿m3；中型水库当年末蓄水总量8.5亿m3，比上年末减少1.6亿m3。

淮河片大中型水库（湖泊）2013年末与2012年末、多年末蓄水量对比见图6。
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                图6   淮河片大中型水库及主要湖泊蓄水变化图

（二）平原区地下水动态及地下水降落漏斗

淮河片2013年降水量与多年平均比较偏少15.4%，河川径流量大幅减少，大部分地区浅层地下水位总体有所下降，下降区主要位于淮河中游区和沂沭泗河区。淮河片下降区总面积51281km2，平均降幅1.4m。其中，淮河流域下降区面积47753km2，平均降幅1.4m；山东半岛下降区面积3528km2，平均降幅1.5m。淮河片上升区总面积8738km2，平均升幅1.4m。其中，淮河流域上升区面积5364km2，平均升幅1.2m；山东半岛上升区面积3374km2，平均升幅1.8m。全片相对稳定区总面积97532km2，其中淮河流域相对稳定区面积90810km2，山东半岛相对稳定区面积6722km2。淮河片地下水蓄水变量合计减少28.2亿m3。

2013年淮河片地下水位降落漏斗共有9处，年末总面积15188 km2，比上年增加606 km2；其中浅层地下水漏斗6处，漏斗面积12903km2，比上年增加5786km2。淮河流域有地下水漏斗8处，年末总面积9920km2，较上年增加806km2；其中浅层地下水漏斗5处，面积7635km2，较上年增加5986km2。山东半岛有浅层地下水漏斗1处，漏斗面积5268km2，较上年减少200km2。

三、供用水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量，也称取水量。按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源（指污水处理回用、集雨工程供水、海水淡化等）三大类，按受水区进行统计。

2013年淮河片各类供水工程总供水量640.3亿m3，比上年减少1.1％。其中地表水源供水458.4亿m3，占总供水量的71.6％；地下水源供水176.2亿m3，占27.5％；其它水源供水5.7亿m3，占0.9％。在地表水源供水量中，跨流域调水129.4亿m3，占地表水源供水量的28.2％。另有海水直接利用量55.2亿m3未计入总供水量中。

2013年淮河流域各类供水工程总供水量569.8亿m3，比上年减少1.3%。其中地表水源供水418.4亿m3，占总供水量的73.4％；地下水源供水147.4亿m3，占25.9％；其它水源供水3.9亿m3，占0.7％。跨流域调水113.6亿m3，占地表水源供水量的27.2％。另有海水直接利用量15.1亿m3未计入总供水量中。

2013年山东半岛各类供水工程总供水量70.5亿m3，比上年减少0.1％。其中地表水源供水40.0亿m3，占总供水量的56.7％；地下水源供水28.7亿m3，占40.8％；其它水源供水1.8亿m3，占2.5％。跨流域调水15.8亿m3，占地表水源供水量的39.5％。另有海水直接利用量40.1亿m3未计入总供水量中。

2013年淮河片、淮河流域和山东半岛供水组成见图7、图8，图9，2011年淮河片供水情况见表2。
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图7  2013年淮河供水组成        图8  2013年淮河流域供水组成
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（二）用水量

用水量是指配置给各类用水户包括输水损失在内的毛用水量。根据用户特性可分为生产用水、生活用水和生态环境用水三大类，其中生产类分为一、二、三产业，第一产业用水包括农田灌溉和林牧渔畜用水。用水量统计时按农田灌溉、林牧渔畜、工业、城镇公共、居民生活、生态环境六类用户进行统计。

2013年淮河片总用水量为640.3亿m3，比上年减少1.1％。在用水构成中，农田灌溉用水396.2亿m3，占总用水量的61.9％；林牧渔畜用水49.0亿m3，占7.6％；工业用水104.2亿m3，占16.3％；城镇公共用水16.4亿m3，占2.6％；居民生活用水64.2亿m3，占10.0％；生态环境用水10.2亿m3，占1.6％。

2013年淮河流域总用水量为569.8亿m3，比上年减少1.3%。其中农田灌溉用水364.2亿m3，占总用水量的63.9％；林牧渔畜用水42.1亿m3，占7.4％；工业用水91.0亿m3，占16.0％；城镇公共用水12.3亿m3，占2.1％；居民生活用水52.8亿m3，占9.3％；生态环境用水7.2亿m3，占1.3％。

2013年山东半岛总用水量70.5亿m3，比上年减少0.1％。其中农田灌溉用水量32.0亿m3，占总用水量的45.4％；林牧渔畜用水6.9亿m3，占9.7％；工业用水13.2亿m3，占18.7％；城镇公共用水4.1亿m3，占5.8％；居民生活用水11.4亿m3，占16.2％；生态环境用水2.9亿m3，占4.2％。

2013年淮河片、淮河流域和山东半岛用水组成见图10、图11、图12，2013年淮河片用水情况见表2。
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      图10 2013年淮河片用水组成                图11 2013年淮河流域用水组成 
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图12 2013年山东半岛用水组成

表2    2013年淮河片供用水量           单位：亿m3

	分 区
	供 水 量
	用 水 量

	
	地表水
	地下水
	其它
	总供水量
	农田

灌溉
	工业
	林牧

渔畜
	城镇

公共
	生活
	生态环境
	总用

水量

	淮河流域
	418.42
	147.44
	3.89
	569.76
	364.23
	91.01
	42.09
	12.34
	52.84
	7.24
	569.76

	其中湖北省
	0.88
	0.02
	0.00
	0.90
	0.58
	0.09
	0.10
	0.03
	0.10
	0.00
	0.90

	河南省
	45.56
	73.94
	0.63
	120.12
	59.22
	28.76
	9.16
	2.82
	16.88
	3.28
	120.12

	    安徽省
	91.33
	31.42
	1.14
	123.89
	75.68
	28.21
	3.92
	2.36
	12.59
	1.13
	123.89

	    江苏省
	238.11
	8.27
	0.00
	246.38
	178.16
	25.64
	22.10
	5.20
	14.28
	0.99
	246.37

	    山东省
	42.54
	33.80
	2.13
	78.46
	50.59
	8.31
	6.81
	1.93
	8.99
	1.83
	78.46

	山东半岛
	40.02
	28.74
	1.76
	70.52
	32.00
	13.22
	6.87
	4.08
	11.40
	2.95
	70.52

	淮 河 片
	458.44
	176.18
	5.65
	640.28
	396.23
	104.23
	48.96
	16.43
	64.24
	10.19
	640.28


（三）用水消耗量

用水消耗量（简称耗水量）是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、人和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归至地表水体和地下含水层的水量。耗水量按农田灌溉耗水量、林牧渔畜耗水量、城镇公共耗水量、工业耗水量、居民生活耗水量和生态环境耗水量等类别进行统计。农田、林果、草场灌溉的耗水量为毛用水量与回归水量（含地表退水和下渗补给地下水）之差，工业、城镇公共、城镇居民的耗水量为取水量扣除废污水排放量和输水损失中的回归量。

2013年淮河片总耗水量409.8亿m3，耗水率64.0％。其中，农田灌溉耗水量291.1亿m3，耗水率73.5％；林牧渔畜耗水量40.9亿m3，耗水率83.5％；工业耗水量31.2亿m3，耗水率29.9％；城镇公共耗水量6.5亿m3，耗水率39.9％；居民生活耗水量32.6亿m3，耗水率50.8％；生态环境耗水量7.5亿m3，耗水率73.3％。

2013年淮河流域总耗水量367.5亿m3，耗水率64.5％。其中，农田灌溉耗水量267.6亿m3，耗水率73.5％；林牧渔畜耗水量35.9亿m3，耗水率85.3％；工业耗水量26.1亿m3，耗水率28.6％；城镇公共耗水量4.7亿m3，耗水率38.0％；居民生活耗水量27.8亿m3，耗水率52.7％；生态环境耗水量5.3亿m3，耗水率73.5％。

2013年山东半岛总耗水量42.3亿m3，耗水率60.0％。其中，农田灌溉耗水量23.5亿m3，耗水率73.4％；林牧渔畜耗水量5.0亿m3，耗水率72.6％；工业耗水量5.1亿m3，耗水率38.5％；城镇公共耗水量1.9亿m3，耗水率45.4％；居民生活耗水量4.8亿m3，耗水率41.8％；生态环境耗水量2.1亿m3，耗水率72.8％。
（四）城市建成区供用水情况

   城市建成区指城市建筑基本连片、公共设施达到的地区，包括已建成的工业园区、经济开发区和机场等。本次统计的淮河片地级以上城市共34个，其中河南省9个，安徽省7个，山东省12个，江苏省6个。2013年这34个城市建成区总供水量101.2亿m3，其中地表水供水量76.5亿m3，地下水供水量19.3亿m3，污水处理回用量2.1亿m3，其它用水量0.1亿m3，另有海水直接利用量13.0亿m3未计入总供水量；34个城市建成区总用水量101.2亿m3，其中工业用水量59.5亿m3，居民生活用水量17.7亿m3，城市公共用水量7.4亿m3，农业6.2亿m3，城市环境用水量10.4亿m3。

四、水资源利用简析
（一）水资源利用程度分析

地表水资源开发利用率是指地表水供水量占地表水资源量的百分比，平原区浅层地下水开采率是指平原区浅层地下水实际开采量占平原区浅层地下水资源可开采量的百分比。根据水资源量计算和供用水统计成果分析，2013年淮河流域地表水资源开发利用率为80.3％，平原区浅层地下水开采率为44.8％。2013山东半岛地表水资源开发利用率为33.7％，平原区浅层地下水开采率为61.8％。2013年淮河片地表水资源开发利用率为72.9％，平原区浅层地下水开采率为46.5％。

（二）用水指标

根据淮河片社会经济资料对各项用水指标进行分析，2013年淮河片人均用水量为322.2m3，万元GDP（当年价）用水量为73.4m3，农田灌溉亩均用水量258.8m3，城镇生活人均日用水量116.6L，农村生活人均日用水量66.7L，万元工业增加值（当年价）取用水量为26.1 m3。

2013年淮河流域人均用水量为353.2m3，万元GDP（当年价）用水量为103.0m3，农田灌溉亩均用水量为274.9m3，城镇生活人均日用水量118.4L，农村生活人均日用水量69.0L，万元工业增加值（当年价）取用水量36.3m3。

    2013年山东半岛人均用水量为188.5m3，万元GDP（当年价）用水量为22.1m3，农田灌溉亩均用水量为155.4m3，城镇生活人均日用水量110.0L，农村生活人均日用水量54.8L，万元工业增加值（当年价）取用水量8.9m3。

表3       2013年淮河片主要用水指标

	分区
	万元GDP用水量
	人均用 水量
	农田灌溉
亩均用水量
	万元工业增加值用水量
	人均生活日用水量                     （L/人·日）

	
	(m3/万元)
	（m3/人）
	（m3/亩）
	（m3/万元）
	城 镇
	农 村

	淮河流域
	103.0 
	353.2 
	274.9 
	36.3 
	118.4 
	69.0 

	其中：湖北省
	168.8 
	344.6 
	410.1 
	53.1 
	166.1 
	65.0 

	河南省
	68.8 
	223.1 
	150.4 
	34.8 
	120.9 
	59.3 

	安徽省
	173.9 
	367.5 
	248.2 
	88.5 
	132.8 
	81.8 

	江苏省
	137.0 
	670.1 
	443.8 
	35.0 
	116.3 
	94.1 

	山东省
	61.6 
	213.5 
	226.4 
	13.2 
	97.7 
	55.2 

	山东半岛
	22.1 
	188.5 
	155.4 
	8.9 
	110.0 
	54.8 

	淮 河 片
	73.4 
	322.2 
	258.8 
	26.1 
	116.6 
	66.7 


（三）水量平衡分析

2013年淮河流域天然年径流量379.6亿m3，跨流域调入水量113.6亿m3（引黄、引江），地下水供水量147.4亿m3，用水消耗量367.5亿m3，入江水量2.1亿m3，入海水量183.9亿m3，水库（含湖泊）蓄水变量为-19.5亿m3，淮河流域平衡差106.6亿m3。

2013年山东半岛天然年径流量71.9亿m3，跨流域调入水量15.8亿m3，地下水供水量28.7亿m3，用水消耗量42.3亿m3，入海水量64.3亿m3，水库蓄水变量为-3.8亿m3，平衡差13.6亿m3。

五、水质概况

根据淮河流域水环境监测中心和流域内湖北、河南、安徽、江苏、山东省水文水资源（勘测）局提供的监测数据，按照《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）和水利部《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），分别开展2013年淮河片（淮河流域及山东半岛）水功能区水质类别、水功能区水质达标状况和湖库富营养化状态评价。

水质监测评价项目包括：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚和阴离子洗涤剂、硫化物、石油类等共22个，饮用水源地增加硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁和锰5个评价项目。湖泊、水库富营养化监测评价项目为总磷、总氮、叶绿素(α)、高锰酸盐指数和透明度等共5个。

（一）河流水质

2011年12月28日，国务院批复了《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（国函〔2011〕167号），其中淮河区列入全国重要江河湖泊水功能区划共有394个水功能区。另外，综合流域内湖北、河南、安徽、江苏、山东五省人民政府批复的水功能区划，淮河片国家及省级水功能区划共有1020个，其中河流水功能区有938个。

为了准确、全面反映淮河片河流水质状况，从2012年开始，淮河片河流水质评价范围为国家及省级水功能区所包括的河段。，938个水功能区河流长度为 26277km。

2013年水功能区水质监测情况是：流域机构负责的42个省界缓冲区每月监测2次；各省负责的国家级江河湖泊水功能区每月监测一次，省级水功能区每两个月监测一次。根据2013年水质监测资料，采用均值分全年期、汛期、非汛期对淮河片河流水质进行类别评价，结果如下：

淮河流域
淮河流域河流水功能区825个，河流长度为22543Km。

全年期评价河长22396km，水质较好的Ⅰ类水质河长66km，占0.3％；水质良好的Ⅱ类水质河长1846km，占8.2％；水质尚可的Ⅲ类水质河长6778km，占30.4％；水质已受到污染的Ⅳ类水质河长6259km，占27.9％；水质受到较重污染的Ⅴ类水质河长2468km，占11.0％；水质受到严重污染的劣Ⅴ类水质河长4978km，占22.2％。

汛期评价河长22066km。Ⅰ类水质河长64km，占0.3％；Ⅱ类水质河长1366km，占6.3％；Ⅲ类水质河长5717km，占25.9％；Ⅳ类水质河长7381km，占33.4％；Ⅴ类河长3358km，占15.2％；劣Ⅴ类水质河长4180km，占18.9％。

非汛期评价河长22396km。Ⅰ类水质河长66km，占0.3％；Ⅱ类水质河长1876km，占8.4％；Ⅲ类水质河长6654km，占29.7％；Ⅳ类水质河长5665km，占25.3％；Ⅴ类水质河长2533km，占11.3％；劣Ⅴ类水质河长5602km，占25.0％。

山东半岛

山东半岛河流类水功能区113个，河流长度为3734Km。

全年期评价河长3711km。Ⅰ类水质河长43km，占1.1％；Ⅱ类水质河长305km，占8.2％；Ⅲ类水质河长1039km，占28.0％；Ⅳ类水质河长559km，占15.1％；Ⅴ类水质河长119km，占3.2％；劣Ⅴ类水质河长1647km，占44.4％。

汛期评价河长3631km。Ⅰ类水质河长43km，占1.2％；Ⅱ类水质河长378km，占10.4％；Ⅲ类水质河长1046km，占28.8％；Ⅳ类水质河长749km，占20.6％；Ⅴ类水质河长197km，占5.4％；劣Ⅴ类水质河长1220km，占33.6％。

非汛期评价河长3688km。Ⅱ类水质河长377km，占10.2％；Ⅲ类水质河长1002km，占27.2％；Ⅳ类水质河长537km，占14.5％；Ⅴ类水质河长73km，占2.0％；劣Ⅴ类水质河长1699km，占46.1％。

2013年淮河片全年期水质类别评价结果见图1、图2。
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图13 2013年淮河流域全年期水质类别比例      图14  2013年山东半岛全年期水质类别比例

（二）水库水质

根据流域各省提供的资料，对80座大中型水库（淮河流域45座，山东半岛35座）分全年期、汛期和非汛期进行水质评价，结果如下：

全年期水质：淮河流域45座水库中，达到Ⅱ类水质标准的水库有24座，Ⅲ类水质13座，Ⅳ类水质4座，Ⅴ类水质3座,劣Ⅴ类水质1座。总体上淮河流域大别山区、伏牛山区和沂蒙山区水库水质较好，基本为Ⅱ类水质。山东半岛35座水库中，达到Ⅱ类水质标准的水库有11座，Ⅲ类水质22座，Ⅳ类水质2座。

汛期水质：淮河流域达到Ⅱ类水质的水库有13座，Ⅲ类水质25座，Ⅳ类水质3座，Ⅴ类水质2座，劣Ⅴ类水质2座。山东半岛达到Ⅱ类水质的水库有11座，Ⅲ类水质22座，Ⅳ类水质2座。

非汛期水质：淮河流域达到Ⅱ类水质的水库有27座，Ⅲ类水质10座，Ⅳ类水质5座，Ⅴ类水质2座，劣Ⅴ类水质1座。山东半岛达到Ⅱ类水质的水库有13座，Ⅲ类水质20座，Ⅳ类水质2座。

对4～9月水库营养化状况进行评价，淮河流域45座水库有19座为中营养，22座为轻度富营养，4座为中度富营养；山东半岛35座水库有7座为中营养，27座为轻度富营养，1座为中度富营养。

（三）湖泊水质

根据流域各省提供的资料进行湖泊评价。

安徽省评价的湖泊有八里湖、焦岗湖、城西湖、城东湖、瓦埠湖、高塘湖、天河湖、四方湖、沱湖、天井湖、龙子湖、女山湖和七里湖共13个湖泊，全年期均超Ⅲ类水标准，主要超标项目为总磷和化学需氧量。

江苏省评价的湖泊有洪泽湖、白马湖、高邮湖、邵伯湖、大纵湖、宝应湖和骆马湖共7个湖泊，全年期水质基本为Ⅱ～Ⅲ类，仅白马湖少部分水域氨氮超标。

山东省评价的湖泊有南四湖上级湖、南四湖下级湖、大明湖、白云湖、芽庄湖、麻大湖共6个湖泊，其中南四湖上级湖及下级湖全年期水质为Ⅲ类，其余湖泊水质全部超Ⅲ类水标准，主要超标项目为总磷。

对4～9月湖泊营养化状况进行评价，结果是：除南四湖下级湖为中营养外，其余湖泊介于轻度富营养及中度富营养之间。

（四）省界水体水质

2013年淮河流域水资源保护局组织对全流域47条跨省河流51个省界断面开展了监测，监测频次为每月2次。

水质类别评价

采用均值分全年期、汛期、非汛期对淮河流域省界断面水质进行类别评价，结果如下：

全年期水质达到Ⅱ类水的省界断面有2个，分别为沿河沛县李集和沂河鲁苏省界等断面。水质达到Ⅲ类水的省界断面14个，Ⅳ类水的省界断面12个，Ⅴ类水的省界断面10个，劣Ⅴ类水的省界断面有13个。

汛期水质达到Ⅱ类水的省界断面有1个，为沿河沛县李集断面。水质达到Ⅲ类水的省界断面13个，Ⅳ类水的省界断面13个，Ⅴ类水的省界断面12个，劣Ⅴ类水的省界断面12个。

非汛期水质达到Ⅱ类水的省界断面有3个，分别为沿河沛县李集、沂河鲁苏省界和西泇河邳州半步丫闸上等断面。水质达到Ⅲ类水的省界断面18个，Ⅳ类水的省界断面9个，Ⅴ类水的省界断面6个，劣Ⅴ类水的省界断面15个。

省界断面水质达标评价

对照国务院批复的《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》确定的水质目标，对淮河流域省界断面水质进行达标评价。2013年淮河流域47条跨省河流51个省界断面水质达标测次比例为40.3％。

各省出境断面水质达标情况如下：

湖北省1个出境省界断面（竹竿河出境省界断面），水质达标测次比例为100％。

河南省15个出境省界断面，水质达标测次比例为26.6%；

安徽省10个出境省界断面，水质达标测次比例为40.4%；

江苏省7个出境省界断面，水质达标测次比例为23.8%；

山东省18个出境省界断面，水质达标测次比例为54.9%。

国家重点流域水污染防治规划省界断面水质达标评价

列入《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》的淮河流域省界断面共有27个，2013年27个省界考核断面水质达标测次比例为67.1％，其中有20个断面达到2013年考核目标要求（全年水质达标率不低于60%）。

各省出境断面水质达标情况是： 

河南省10个出境省界断面，有5个断面水质达标，达标率为50％；

安徽省5个出境省界断面，水质全部达标，达标率为100％；

江苏省3个出境省界断面，有1个断面水质达标，达标率为33.3％；

山东省9个出境省界断面，水质全部达标，达标率为100％。

（五）国家重要江河湖泊水功能区水质状况

根据流域机构及流域各省水利部门水质监测结果（其中省界缓冲区由淮河流域水环境监测中心负责监测，其余水功能区由各省水利部门负责监测），对淮河片394个国家重要江河湖泊水功能区水质达标状况进行评价（46个排污控制区无水质目标不参与水质达标评价），结果如下：

348个水功能区中，采用高锰酸盐指数和氨氮双因子标评价，有190个水功能区水质达标，占54.6%；水功能区评价河长11339km，达标河长6126km，占54.0%；评价湖泊面积6032km2，达标面积4800km2，占79.6%；评价水库蓄水量47亿m3，达标蓄水量45亿m3，占95.8%。

各省水功能区水质达标情况如下（缓冲区分配到上游省份）：

湖北省2个水功能区，水质全部达标。

河南省99个水功能区中，有37个水质达标，达标率为37.4%，距2015年水质达标率控制指标60.0%相差22.6个百分点。

安徽省80个水功能区中，有45个水质达标，达标率为56.3%，距2015年水质达标率控制指标65.0%相差8.7个百分点。

江苏省97个水功能区中，有64个水质达标，达标率为66.0%，距2015年水质达标率控制指标69.1%相差3.1个百分点。

山东省70个水功能区中，有42个水质达标，达标率为60.0%，距2015年水质达标率控制指标64.3%相差4.3个百分点。

（六）集中式生活饮用水地表水水源地水质状况

重要饮用水水源地水质状况

淮河片列入全国重要饮用水水源地名录的水源地共20个，其中河南省4个，安徽省6个，江苏省4个，山东省6个。根据流域各省有关部门提供的2013年重要饮用水水源地达标评估成果，水质达标情况如下：

河南省4个重要水源地水质全部达标，其中，白龟山水库水源地和漯河市澧河水源地取水口水质为Ⅱ类，许昌市北汝河大陈闸水源地和南湾水库水源地取水口水质为Ⅲ类。

安徽省6个重要水源地水质全部达标，其中，阜阳城区地下水水源地取水口水质为Ⅰ～Ⅱ类，淮河蚌埠闸上水源地、宿州市城西地下水水源地、淮北市东西水源地、淮南市淮河水源地和六安市淠河水源地取水口水质为Ⅲ类。

江苏省4个重要水源地有3个水质达标，其中，二河淮安水源地、蟒蛇河（盐龙湖）饮用水水源地和徐州市丁楼-张集地下水水源地取水口水质为Ⅲ类，蔷薇河连云港水源地取水口水质为Ⅲ～Ⅳ类，不能稳定达标。

山东省6个水源地水质全部达标，其中青岛市产芝水库水源地取水口水质为Ⅱ类，黄河-棘洪滩水库水源地、青岛市大沽河地下水源地、淄河地下水水源地、门楼水库水源地和峡山水库水源地取水口水质为Ⅲ类。

其它地表水饮用水水源地水质状况

在对20个重要水源地达标评估的基础上，流域各省有关部门还提供了64个地表水饮用水源地的资料。其中河南省12个，安徽省11个，江苏省41个。

淮河片64个饮用水水源地中，全年水质合格次数比例在80％以上的有40个，占62.5％。其中，河南省水质合格次数比例在80％以上的饮用水水源地有5个，占河南省评价总数的41.7％；安徽省水质合格次数比例在80％以上的有4个，占安徽省评价总数的36.4％；江苏省水质合格次数比例在80％以上的有30个，占江苏省评价总数的73.2％。

（七）废污水排放量

根据流域各省提供的资料统计，2013年淮河片城镇居民生活污水、工业废水（不包括火电厂直流式冷却水及矿坑排水）、建筑业废水和第三产业废污水排放总量为91.83亿t。其中淮河流域废污水年排放量76.14亿t，山东半岛15.69亿t。淮河流域各省废污水年排放量情况为：湖北省0.1亿t，河南省29.1亿t，安徽省17.53亿t，江苏省22.36亿t，山东省7.05亿t。

（八）主要城镇实测入河排放量

2013年淮委组织流域水利部门对全流域城镇入河排放量进行了监测，根据各省监测资料统计，2013年淮河片实测211个城镇1506个入河排污口，废污水入河排放量为64.82亿t，主要污染物质化学需氧量和氨氮入河排放量分别为50.76万t和4.59万t。其中淮河流域实测175个城镇1355个入河排污口，废污水入河排放量为51.73亿t，主要污染物质化学需氧量和氨氮入河排放量分别为43.22万t和4.13万t。各省情况分别为：
河南省辖淮河流域：66个城镇460个入河排污口，废污水入河排放量为16.03亿t，化学需氧量入河排放量为14.62万t，氨氮入河排放量为1.66万t。

安徽省辖淮河流域：34个城镇350个入河排污口，废污水入河排放量为11.18亿t，化学需氧量入河排放量为12.42万t，氨氮入河排放量为1.10万t。

江苏省辖淮河流域：37个城镇356个入河排污口，废污水入河排放量为14.73亿t，化学需氧量入河排放量为12.42万t，氨氮入河排放量为1.01万t。

山东省辖淮河流域：38个城镇189个入河排污口，废污水入河排放量为9.79亿t，化学需氧量入河排放量为3.76万t，氨氮入河排放量为0.37万t。

山东半岛：36个城镇151个入河排污口，废污水入河排放量为13.08亿t，化学需氧量入河排放量为7.54万t，氨氮入河排放量为0.46万t。

2013年淮河片主要城镇废污水入河排放量见表4。

	区  域
	城  镇
	入  河

排污口
	废水排放量
	COD
	氨 氮

	
	（个）
	（个）
	（亿t/a）
	（万t/a）
	（万t/a）

	河南省
	66
	460
	16.03
	14.62
	1.66

	安徽省
	34
	350
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11.18
	12.42
	1.10

	江苏省
	37
	356
	14.73
	12.42
	1.01

	山东省
	38
	189
	9.79
	3.76
	0.37

	淮河流域
	175
	1355
	51.73
	43.22
	4.13

	山东半岛
	36
	151
	13.08
	7.54
	0.46

	淮河片
	211
	1506
	64.82
	50.76
	4.59


表4     2013年淮河片主要城镇废污水入河排放量
与水功能区限制排污总量比较

2013年3月，国务院以国函〔2013〕35号）批复了《淮河流域综合规划（2012-2030年）》，明确2030年淮河流域化学需氧量和氨氮入河限制排污总量为38.20万t/a和2.66万t/a。根据限排意见，2013年化学需氧量和氨氮入河排放量未达到限排目标要求，分别超出0.13倍和0.55倍。流域各省情况详见表5。

表5  2013年淮河流域主要污染物入河排放量与水功能区限制排放量比较

	省份
	化学需氧量（万t／a）
	超标倍数
（倍）
	氨氮（万t／a）
	超标倍数
（倍）

	
	2013年
入河排放量
	水功能区
限制排放量
	
	2013年
入河排放量
	水功能区
限制排放量
	

	河南省
	14.62
	10.75
	0.36
	1.65
	0.70
	1.36

	安徽省
	12.42
	11.90
	0.04
	1.10
	0.99
	0.11

	江苏省
	12.42
	11.19
	0.11
	1.01
	0.76
	0.33

	山东省
	3.76
	4.36
	未超
	0.37
	0.21
	0.75

	淮河流域
	43.22
	38.20
	0.13
	4.13
	2.66
	0.55


淮河流域山东控制区：2012年化学需氧量和氨氮入河排放量分别为3.8万t和0.3万t，与实施方案治污目标相比，化学需氧量超0.1倍，氨氮达标。

6、 重要水事

一、  2013年1月，河南、安徽跨省河流惠济河发生水污染，对涡河下游及蚌埠市饮用水水源地构成重大威胁。淮委及时发现并通报，要求河南省有关部门采取措施防止污染扩散。在应急处置工程中，淮委启动Ⅲ级应急响应，深入现场开展水质水量跟踪监测，及时通报信息，彰显了流域机构的重要作用。在水利部、环保部的指导下，经过河南、安徽两省及淮委共同努力，污染水体得到有效处置，保障了淮河干流水质安全。

二、 2013年3月2日  国务院正式批复《淮河流域综合规划（2012-2030年）》（国函〔2013〕35号），该规划是淮河流域综合规划史上第一个获国务院正式批复的规划。

三、 2013年6月18日  国家发展改革委办公厅、水利部办公厅联合印发《关于印发进一步治理淮河实施方案的通知》（发改办农经〔2013〕1416号），确定了新一轮治淮38项主要任务，提出了各项工程前期工作和实施安排意见。

    四、 6月26日-27日,淮委副主任顾洪率队对山东广饶县节水型社会建设试点进行了中期评估工作。水利部水资源中心副主任田玉龙到会指导，山东省水利厅副厅长刘勇毅出席会议。评估工作组通过考察节水示范点、听取试点工作汇报、审查有关材料等方式后，一致认为山东广饶县人民政府按照节水型社会建设工作要求，高度重视节水型社会建设，成立了节水型社会建设领导机构，编制了节水型社会建设规划和实施方案，明确了试点工作目标及各有关部门的任务；出台了多项加强节水和水资源管理的规范性文件，进一步完善了节水型社会制度体系等，通过一系列的建设措施，节水管理体系逐步健全，社会用水效率大幅提升，节水工程项目扎实推进，节水意识明显增强，社会效益显著。
五、  2013年6月29日至30日，淮委会同河南省水利厅完成了平顶山市节水型社会建设进行中期评估工作。淮委副主任顾洪，水利部水资源管理中心副主任田玉龙出席会议。评估组通过实地考察、听取汇报、查阅材料、召开会议的形式对平顶山进行了评估。评估组认为，平顶山市以强化机制、体制和制度建设为重点，编制了建设规划和实施方案，明确了目标和任务、部门分工、阶段目标等；加强了水资源统一管理，节水型社会体制与机制建设逐步完善，试点工作阶段性目标任务基本完成。

六、 2013年7月31日  水利部印发《关于加快开展全国水生态文明城市建设试点工作的通知》（水资源函〔2013〕233号），淮河流域郑州、许昌、徐州、扬州、临沂、青岛6个城市被确定为全国水生态文明城市建设试点城市。

七、 2013年11月6日，淮委会同江苏省水利厅在江苏省泰州市主持召开泰州市节水型社会建设试点工作验收会。淮委副主任顾洪出席会议，水利部水资源司颜勇副巡视员到会指导。2013年7月淮委会同江苏省水利厅开展了试点的专家评估工作。试点期间，泰州市按照《泰州市节水型社会建设规划》和实施方案要求，通过一系列建设措施，经济效益、生态效益、社会效益显著，圆满完成了各项建设任务，通过试点验收。
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